Zachytávání událostí čítačem T0

použité u kitu FRDM-KL46Z

Pracovní list

Vytvořte adresář C:\Example. Stáhněte si soubor input\_capture.zip a rozbalte jej do připraveného adresáře. Program input\_capture.eww otevřete v programu IAR. Program si prostudujte, zeditujte, zkompilujte a nahrajte do kitu. Fyzicky ověřte jeho funkci.

Výsledný program fyzicky předveďte.

K úloze vypracujte protokol (jako docx soubor) v následujícím tvaru:

* Titulní list
* Zadání
* Postup (drobně popište váš postup)
* Závěr (hodnocení)

Vložení programu není považováno za řešení. V závěru musí být uveden výsledný stav.