Přerušení od čítače T0

využité u kitu FRDM-KL46Z

***Pracovní list***

Seznamte se s tabulkou vektorů přerušení v souboru vector.h a vyhledejte vector, který je volán při přetečení čítače T0.

V projektu, který vytvoříte z kostry projektu, doplňte funkci přerušení. Obsluha přerušení bude realizovat funkci blikání červenou ledkou. Zelenou ledku ponechejte s původní funkcí.

V protokolu rozeberte způsob časování v rámci čítače i mimo rozsah čítače.

Výsledný program fyzicky předveďte.

K úloze vypracujte protokol (jako docx soubor) v následujícím tvaru:

* Titulní list
* Zadání
* Postup (drobně popište váš postup a výpočet)
* Závěr (hodnocení)

Vložení programu není považováno za řešení. V závěru musí být uveden výsledný stav.