|  |  |
| --- | --- |
| PROTOKOL MĚŘENÍ | SPŠOA Uherský Brod |
| Obor: Strojírenství | Třída:  |
| Jméno: | Datum: | Čas: od/do |
| Pracoviště: Laboratoř strojírenské metrologie |
| Název: Kostka | Č. výkresu: SPS-2017-A4/01 |
| Jmenovitý rozměr | ToleranceISO 2768 - m | Náměr | Použité měřidlo | StavOK/NOK |
| 66 mm | +/- 0,3 mm | 65,66 mm | Posuvné měřítko 0 – 150 mm | NOK |
| 40 mm | +/- 0,3 mm | 39,38 mm | Posuvné měřítko 0 – 150 mm | NOK |
| 25 mm | +/- 0,2 mm | 24,96 mm | Posuvné měřítko 0 – 150 mm | OK |
| 11 mm | +/- 0,2 mm | 10,2 mm | Posuvné měřítko 0 – 150 mm | NOK |
| 25 mm | +/- 0,2 mm | 25,3 mm | Posuvné měřítko 0 – 150 mm | NOK |
| 3,6 mm | +/- 0,1 mm | 3,9 mm | Posuvné měřítko 0 – 150 mm | NOK |
| Ø 16 mm | +/- 0,2 mm | 16,1 mm | Posuvné měřítko 0 – 150 mm | OK |
| Ø 28 mm | +/- 0,2 mm | 28,5 mm | Posuvné měřítko 0 – 150 mm | NOK |
| 2 mm | +/- 0,1 mm | 2,2 mm | Posuvné měřítko 0 – 150 mm | NOK |
| Ø 8 mm | +/- 0,2 mm | 8,14 mm | Posuvné měřítko 0 – 150 mm | OK |
| 14,5 mm | +/- 0,2 mm | 14,97 mm | Posuvné měřítko 0 – 150 mm | NOK |
| Ø 6 mm | +/- 0,2 mm | 6,1 mm  | Posuvné měřítko 0 – 150 mm | OK |
| 12,5 mm | +/- 0,2 mm | 12,85 mm | Posuvné měřítko 0 – 150 mm | NOK |
| R8 | +/- 0,5 mm |  | Rádiusové měrky R 7,5 – R 15 | NOK |
| R4 | +/- 0,5 mm |  | Rádiusové měrky R 1 – R 7 | NOK |