**Doplňte chybějící slova ve větách**

Pro zobrazování na výkresech se používají čáry tenké a tlusté ………………………….. .

Norma ISO rozlišuje ……………………. typů čar.

Čára kreslíme v tloušťce velmi tlustá, tlustá a tenká v poměru …… : ….. : 1.

Na pomocné čáry, kótování, šrafování apod. se používá …………………………………………… čára.

Čára souvislá tlustá se použije na kreslení ………………………………………….. .

K vyznačení ………………………………………. hran a obrysů použijeme čáru tenkou čárkovanou.

Ke kreslení os použijeme čáru …………………………… ……………………………………. .

Tenká ……………………… čára se …………………. ………………………… se použije k zakreslení krajních poloh pohyblivých částí.

Běžně se pro výkresy ve strojírenství používají 2 tloušťky čar a to ………………………. a ………………………. .

K popisování technických výkresů s doporučuje používat písmo ………………………………… kolmé.

Velikost písma je odstupňována 2,5 – ……. – 5 – ………… – 10.

Na celém výkrese použijeme …………………………………….. písmo a všechny stejné čáry musí mít …………………………………………….. tloušťku.