Slovní zadání:

* kalibrace a nastavení skeneru – 15b
* skenování vhodně zvolené součásti – 10b
* vytvoření modelu v STL formátu – 10b
* nastaví a vygeneruje G code – 10b
* zapne tiskárnu, provede kalibraci, zavede tiskový materiál, předvede orientaci v menu tiskárny – 15b
* přenese G code do tiskárny a spustí tisk – 5b
* popíše 3 nejznámější metody tisku – 10b
* popíše výhody a nevýhody výroby součásti metodou 3D tisku – 10b