






Vymodelujte díly spojením profilů a nástrojem skořepina s tloušťkou stěny 3 mm.





Vymodelujte šroubovák:



Vymodelujte díl přidáním spojením profilů se zadáním vodicí křivky: