**Pracovní list č. 1 – teoretická část**

|  |
| --- |
| Frézování rybinové drážky 60°  Dle zadaných rozměrů narýsuje výkres rybinové drážky:  Materiál 11 500, rozměr 45 x 74 x 72 mm, úhel drážky 60°, hloubka drážky 10 mm, délka drážky 72 mm. Pro měření rybiny použijeme válečky ø6 mm. Rozměr rybiny přes válečky je 15,655 mm. Strojnické tabulky    Navrhne technologický postup, vypsat možné druhy nástrojů, chlazení:  Způsob upínání nástrojů a polotovarů:  Měřidla, přípravky, způsoby měření:  Výpočet řezných podmínek: -,    Využití rybinových drážek v praxi (výrobě):  Předpisy týkající se BOZP, možná rizika: |