**Examples KL46Z**

**Nastavení preprocesoru**

Cesty

$PROJ\_DIR$\src\projects

$PROJ\_DIR$\src\common

$PROJ\_DIR$\src\cpu

$PROJ\_DIR$\src\cpu\headers

$PROJ\_DIR$\src\drivers\llwu

$PROJ\_DIR$\src\drivers\lptmr

$PROJ\_DIR$\src\drivers\mcg

$PROJ\_DIR$\src\drivers\pmc

$PROJ\_DIR$\src\drivers\rcm

$PROJ\_DIR$\src\drivers\rtc

$PROJ\_DIR$\src\drivers\smc

$PROJ\_DIR$\src\drivers\uart

$PROJ\_DIR$\src\drivers\wdog

$PROJ\_DIR$\src\drivers\cmp

$PROJ\_DIR$\src\platforms

$PROJ\_DIR$\IAR

$PROJ\_DIR$\

Symboly

IAR

FREEDOM

FLASH

R a G led na kitu rozsvěcí do nuly.

Red LED PORTE29

Green LED PORTD5

(V dokumentaci ke kitu je chyba – přehozené.)