**Stanovení technologického postupu výroby kované židle**

1. Volba materiálu na výrobu navržené kované židle
* Stanovení konkrétních profilů pro každý díl kované židle
1. Postup výroby:
* Zhotovení základny
* Ztvarování sedáku
* Zhotovení opěry
* Snýtování a tím spojení dílů v jeden celek
* Povrchová úprava
1. Vytvoření fotodokumentace
2. Stanovení ceny kované židle
3. Časový harmonogram výroby kované židle
* Kresebný návrh židle 4 hodiny
* Výběr a příprava materiálu 0,5
* Výroba 4 ks dílů podstavy 4
* Tvarování sedáku 4
* Tvarování opěrky 2
* Sestavení dílů a snýtování 3,5
* Povrchová úprava 0,5
* Fotodokumentace 0,5
* Stanovení ceny vyrobené kované židle 1

**CELKEM 20 HODIN**