**Pracovní list č.2 – správné odpovědi**

*Zdící a spárovací malty*



****

Zdící a spárovací malty budou použity pro spojování keramických materiálů, jako jsou různé druhy cihel nebo cihelných bloků pro klasické vyzdívání či u režného zdiva pohledové spáry formou vyspárování

*Jádrové malty*




Jádrové malty se použijí pro vytvoření jádrové vrstvy u omítek, popřípadě jako vápenocementový prostřik pod jádrovou omítku

*Štukové malty*



Štuková malta se používá pro vytvoření konečné štukové vrstvy u dvouvrstvé omítky hlazené plstěným či jiným speciálním hladítkem

*Speciální druhy malt*



Speciální druhy malt se používají jak pro povrchovou úpravu omítek, tak i pro zdění při větším zatížení konstrukce, při zakládání první vrstvy zdiva u přesného zdění, jako sanační omítka ve vlhkých prostorách objektu, nebo i jako univerzální malta použitelná jak pro zdění tak i pro jádrovou omítku