**Stanovení technologického postupu výroby ukázkové kované růže**

1. Volba materiálu na výrobu navržené kované růže
* Stanovení konkrétních profilů materiálu kované růže
1. Postup výroby:
* Zhotovení velkého květu
* Ztvarování poupěte
* Zhotovení středního květu
* Zhotovení jedenácti listů
* Zhotovení větvičky
* Sestavení větvičky kovářským svařováním
* Přinýtování jednotlivých květů
* Povrchová úprava
1. Vytvoření fotodokumentace
2. Stanovení ceny výrobku
3. Časový harmonogram výroby kované růže
* Kresebný návrh kované růže 3 hodiny
* Výběr a příprava materiálu 0,5
* Výroba 3 ks květů 3,5
* Výroba 11 kusů listů a větvičky 4
* Sestavení větvičky kovářským svařováním 2
* Přinýtování květů 1
* Povrchová úprava 0,5
* Fotodokumentace 0,5
* Stanovení ceny vyrobené kované růže 1

**CELKEM 16 HODIN**