**Stanovení technologického postupu výroby ukázkového věšáku na zeď**

1. Volba materiálu na výrobu navrženého věšáku na zeď

* Stanovení konkrétních profilů materiálu věšáku na zeď

1. Postup výroby:

* Zhotovení nosného pásu s volutou
* Ztvarování háčku s třmeny
* Zhotovení zdobného prutu
* Sestavení jednotlivých dílů
* Povrchová úprava

1. Vytvoření fotodokumentace
2. Stanovení ceny výrobku
3. Časový harmonogram výroby věšáku na zeď

* Kresebný návrh věšáku na zeď 4 hodiny
* Výběr a příprava materiálu 0,5
* Výroba nosného pásu s volutou 4
* Výroba háčku s třmeny 4
* Výroba zdobného prutu 1,5
* Sestavení jednotlivých dílů 4
* Povrchová úprava 0,5
* Fotodokumentace 0,5
* Stanovení ceny vyrobeného věšáku na zeď 1

**CELKEM 20 HODIN**