**ŘEŠENÍ**

**Skladování plošných materiálů**

Plošné materiály jsou velmi náchylné na poškrábání poškození na plochách. Proto se klade velký důraz na jejich skladování.

Plošné matriály se skladují na plocho, a to na prokladech, nebo regálech, které jsou uzpůsobené jejich velikosti a váze. Mohou se také skladovat postavené na hranu, ale musí být zabezpečeny proti sklouznutí, a to skladováním do kójí, nebo opřené o zeď a zabezpečeny zarážkou na podlaze.

Slabé desky, jako např. překližky, tenké MDF desky (HDF – lakolit) a jiné se skladují pouze na plocho, a to z důvodu možného zkroucení vlastní vahou.

Materiály musí být skladovány v suchém prostředí.

Při manipulaci s jednotlivými deskami je nutno dbát zřetel na možnost poškrábání při šoupání.

Moderní skladovací prostory mohou být již vybaveny jeřáby s přísavkami. Jsou velmi šetrné pro manipulaci s těmito materiály.