Proveďte montáž kabelové koncovky a její následné připojení do pojistkové skříně:

- zvolte vhodný rozměr rozdělovací hlavy dle typu kabelu a proveďte její osazení

- proveďte vyrovnání a zkrácení žil dle typu pojistkové skříně

- zvolte vhodný rozměr zatavovacích trubic dle průřezu žil a proveďte jejich osazení

- zvolte vhodný typ lisovacích kabelových ok a proveďte jejich osazení

- proveďte připojení kabelové koncovky na svorky dané pojistkové skříně

- použijte správný utahovací moment

- dodržujte pravidla BOZP

- používejte správné nářadí