**Pracovní list – Činnost po ukončení čepování piva**

*Řešení*

1. Vyjmenujte denní činnosti prováděné po ukončení čepování piva.

*Po ukončení čepování piva je důležité:*

* *uzavření tlakové láhve, odtlakovat redukční ventil a uzavřít přívod tlačného plynu k sudům,*
* *odpojit narážeče a odstranit zbytky piva z hrdla sudů,*
* *propláchnout pivní vedení pitnou vodou,*
* *výčepní kohout a hubici vyčistit kartáčem a propláchnout vodou,*
* *výčepní stůl a odkapník vyčistit od zbytků piva vhodný chemickým přípravkem,*
* *omýt výčepní stůl pitnou vodou,*
* *přikrytí výčepu proti prachu.*

*Mytí ruční myčky pivního skla:*

* *zbavíme usazenin a nečistot po celodenním provozu,*
* *kartáče myčky čistíme chemickým prostředkem,*
* *dodržujeme doporučené dávkování,*
* *po chemickém ošetření všech částí myčky ji důkladně omyjeme pitnou vodou.*