Blikání LED na kitu ATmega 2560

***Hodnocení úlohy***

Základní hodnocení úlohy je:

Výborný

Úloha je funkční, plně splňuje zadání. Žák dodržuje pravidlo práce se zápisem do registrů, jeho komentáře programu jsou podrobné a přesné. Úloha je řešena pomocí režimu CTC s využitím komparace kanálů B a C.

Chvalitebný

Úloha je sice funkční, řešená pomocí režimu CTC s využitím komparace kanálů B a C, je dodržováno pravidlo zápisu do registrů, ale komentáře jsou neúplné nebo chaotické.

Dobrý

Úloha je sice funkční, řešená pomocí režimu CTC s využitím komparace kanálů B a C, je dodržováno pravidlo zápisu do registrů, ale komentáře zcela chybí.

Dostatečný

Úloha je sice funkční, případně je omezeně funkční, ale buď nesplňuje řešení pomocí režimu CTC, nebo není dodržováno pravidlo zápisu do registrů.

Nedostatečný

Úloha není funkční nebo není řešena v asembleru.