ZADÁNÍ KOMPLEXNÍ ÚLOHY

Proveďte vybranými měřidly nebo měřicími přístroji praktické měření strojírenské součásti Kostka č. v. SPS – 2017 – A4/01. Naměřené hodnoty zapište do protokolu měření. Tolerance jednotlivých rozměrů podle ISO 2768 – m. Vyhodnoťte, zda naměřené hodnoty odpovídají uvedeným hodnotám ve výkresové dokumentaci a v případě neshody je zapište jako stav NOK v protokolu měření.

Pokud zjistíte, že ve výkresu jsou neokótované rozměry, změřte je na výkresu a kóty do výkresu doplňte.