Pokyny pro práci s pracovním listem chemická ochrana rostlin

Učitel přidělí žákům po probrání příslušné látky pracovní list, který žáci v rámci upevnění znalostí vypracují.

1. Popište jednotlivé části postřikovače, správně přiřaďte jednotlivé části (list 1)
   1. Žáci v pracovním listu přiřadí dle číselného označení na obrázku do tabulky jednotlivé části stroje.
   2. Žáci mají ve spodní části listu vypsané jednotlivé části stroje, z kterých mohou vybírat.
   3. Správná odpověď:
2. Nádrž
3. Rám s tříbodovým závěsem
4. Výškově stavitelná ramena
5. Čerpadlo se vzdušníkem
6. Proplachový systém s nádrží
7. Trojcestný ventil
8. Samočistící tlakový filtr
9. Regulační ventil
10. Hlavní ventil
11. Ukazatel tlaku (Manometr)
12. Rozvodové ventily
13. Přídavná nádrž na vodu (hygiena)
14. Tryska s protiodkapovým ventilem
15. Určete část postřikovače na obrázku (list 2,3)

Žáci v pracovním listu určí příslušnou část postřikovače, uvedou její význam a správně přiřadí, dle číselného označení, do tabulky jednotlivé části.

Dle potřeby je možné počet části postřikovače rozšířit.

Žáci nejprve získají informace o složení postřikovačů. V rámci opakování si žáci vypracují pracovní list, což povede k upevnění jejich znalostí.