**Písemná část**

**Bourací (demoliční) práce**

1. Před zahájením bouracích prací provedeme nejdříve:
2. dokončovací práce
3. úklidové práce
4. zajišťovací a přípravné práce
5. Demolice je:
6. oprava budovy
7. bourání budovy
8. ozdravení budovy
9. Jaké jsou druhy zabezpečení sousedních budov při bourání v řadové zástavbě:
10. podepření, rozepření
11. rozepření, vzepření
12. vzepření, podepření
13. Pokud chceme ještě nějaký stavební materiál použít, zvolíme způsob:

a) stržení

b) rozbíjení

c) postupné rozebírání

1. Při bourání rozbíjením pomocí mechanizace použijeme zavěšenou ocelovou bourací:
2. krychli
3. kouli
4. kvádr
5. Při ručním bourání zdiva můžeme použít:
6. příklepové vrtačky
7. elektrická bourací a sekací kladiva
8. okružní pily
9. Ke stržení budovy se používá:
10. textilní lano
11. ocelové lano
12. silonové lano
13. Za bezpečné a technicky správné provedení odstřelu zodpovídá:
14. střelmistr
15. mistr
16. jakýkoli pracovník
17. Prašnost při bouracích pracích můžeme snížit:
18. textilní plachtou
19. kropením
20. nemůžeme snížit
21. Demolici odstřelem může provést:
22. jakákoli firma
23. pouze stavební firma
24. pouze specializovaná firma
25. Při bourání pomocí strojů se venkovní zdi strhávají:
26. z vnější strany objektu
27. z obou stran
28. z vnitřní strany objektu
29. Při strojním bourání můžeme na stroje použít adaptéry-například.:
30. demoliční hřebeny a demoliční nůžky
31. demoliční kleště a demoliční hřebeny
32. demoliční kleště a demoliční nůžky
33. Náklady na odstranění stavby hradí:
34. dodavatel
35. investor
36. projektant
37. Při bourání budovy nesmí pracovník pracovat:
38. osamoceně
39. ve dvojicích
40. ve skupinách
41. Za BOZP při bourání budovy zodpovídá:
42. dodavatel
43. investor
44. projektant