**Stanovení technologického postupu výroby ukázkové korouhvičky**

1. Volba materiálu na výrobu navržené korouhvičky

* Stanovení konkrétních profilů materiálu korouhvičky

1. Postup výroby:

* Zhotovení osy s vrcholovou šiškou a lupenem
* Ztvarování koule
* Zhotovení základny
* Zhotovení šípu
* Zhotovení postavičky kováře a větvičky
* Sestavení jednotlivých dílů
* Povrchová úprava

1. Vytvoření fotodokumentace
2. Stanovení ceny výrobku
3. Časový harmonogram výroby korouhvičky

* Kresebný návrh korouhvičky 4 hodiny
* Výběr a příprava materiálu 0,5
* Výroba osy s vrcholovou šiškou a lupenem 2
* Výroba koule 1,5
* Výroba základny 1
* Výroba šípu 1
* Výroba postavičky kováře a větvičky 4
* Sestavení jednotlivých dílů 4
* Povrchová úprava 0,5
* Fotodokumentace 0,5
* Stanovení ceny vyrobené korouhvičky 1

**CELKEM 20 HODIN**