**Stanovení technologického postupu výroby vývěsního štítu**

1. Volba materiálu na výrobu navrženého vývěsního štítu

* Stanovení konkrétních profilů materiálu vývěsního štítu

1. Postup výroby:

* Zhotovení dvou kruhů
* Ztvarování vrchního nosného dílu
* Zhotovení výplně kruhu
* Zhotovení ozdob kolem levého kruhu
* Zhotovení nosného zdobného pásu
* Sestavení ramene a nasazení sponek
* Zhotovení závěsného kruhu
* Povrchová úprava

1. Vytvoření fotodokumentace
2. Stanovení ceny výrobku
3. Časový harmonogram výroby vývěsního štítu

* Kresebný návrh vývěsního štítu 4 hodiny
* Výběr a příprava materiálu 0,5
* Výroba nosných prvků ramene 5
* Výroba zdobných prvků v kruhu 5
* Sestavení a nasazení sponek 3,5
* Výroba závěsného kruhu s uchycením džbánu 5
* Povrchová úprava 0,5
* Fotodokumentace 0,5
* Stanovení ceny vyrobeného vývěsního štítu 1

**CELKEM 24 HODIN**