**Kreslení řešení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kreslení sestav a podsestav | * výkresy sestav se kreslí u složitějších výrobků * základní rozmístění výkresu sestavení      * vynesené podrobnosti, řezy se zakreslují samostatně      * výkresy sestav slouží jako podklad pro montáž |
| 2 | Kreslení řezů a průřezů | **Řez**   * + zobrazení předmětu rozříznutého v myšlené rovině   + vnitřní strany a obrysy se stávají viditelnými   + zobrazují se jen části a hrany ležící v nebo za rovinou řezu     **Průřez**   * + zobrazení předmětu rozříznutého jedinou myšlenou rovinou   + rovina je kolmá k ose předmětu   + části a hrany před a za rovinou řezu se nezobrazují     **Poloviční řez a pohled**   * používá se u předmětů, které jsou souměrné podle osy souměrnosti     **Místní nebo částečný řez**   * volí se, pokud není nutné zobrazovat dlouhé díly z masivního dřeva |