**Kreslení řešení**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kreslení sestav a podsestav | * výkresy sestav se kreslí u složitějších výrobků
* základní rozmístění výkresu sestavení

* vynesené podrobnosti, řezy se zakreslují samostatně

* výkresy sestav slouží jako podklad pro montáž
 |
| 2 | Kreslení řezů a průřezů | **Řez*** + zobrazení předmětu rozříznutého v myšlené rovině
	+ vnitřní strany a obrysy se stávají viditelnými
	+ zobrazují se jen části a hrany ležící v nebo za rovinou řezu

 **Průřez*** + zobrazení předmětu rozříznutého jedinou myšlenou rovinou
	+ rovina je kolmá k ose předmětu
	+ části a hrany před a za rovinou řezu se nezobrazují

**Poloviční řez a pohled*** používá se u předmětů, které jsou souměrné podle osy souměrnosti

**Místní nebo částečný řez*** volí se, pokud není nutné zobrazovat dlouhé díly z masivního dřeva

 |